

**Nr sprawy: 27/2019/BK/AutoInvent Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne urządzenia

NR 27/2019/BK/AutoInvent

Przedmiotem zamówienia jest kamera IP do systemu monitoringu, zgodna ze specyfikacją przedstawioną poniżej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Spełnienie parametrów minimum oferowanego urządzenia** *(należy poniżej wpisać parametry oferowanego urządzenia)* |
| **1** | **Kamera IP do montażu na zewnątrz** |  |
| **A** | Minimalne wymagane parametry techniczne: Stopień ochrony: IP67 Możliwość pracy w zakresie temperatury: -30÷+60°C Matryca: 1/2,5” CMOS ze skanowaniem progresywnym Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm Zasięg podczerwieni: 50 m Sygnał obrazu: PAL/NTSC Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 Kodek obrazu: H.265/264 oraz H.265+/H.264+ Zasilanie kamery:12V DC za pomocą PoE 802.3af klasa 3 Złącze komunikacyjne: RJ45 Typ obudowy: Cylindryczny  Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |  |
| **B** | Masa maksymalna: 1200 g |  |
| **C** | Całkowita długość maksymalna: 299,70 mm |  |
| **D** | Szerokość maksymalna: 104,80 mm |  |
| **E** | Wysokość maksymalna: 104,80 mm |  |
| **F** | Ilość: 2 szt. |  |
| **G** | Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy |  |
| **2** | **Adapter słupowy do kamery IP** |  |
| **A** | Adapter słupowy dedykowany do kamery z poz.1 |  |
| **B** | Masa maksymalna: 1345 g |  |
| **C** | Możliwość montażu na słupach o średnicy: 67 ÷ 127 mm |  |
| **D** | Szerokość maksymalna: 127 mm |  |
| **E** | Wysokość maksymalna: 250 mm |  |
| **F** | Materiał: Aluminium |  |
| **G** | Ilość: 2 szt. |  |
| **3** | **Puszka montażowa do kamery IP** |  |
| **A** | Puszka montażowa dedykowana do kamery z poz.1 |  |
| **B** | Masa maksymalna: 527 g |  |
| **C** | Kolor: Biały |  |
| **D** | Średnica maksymalna: 137 mm |  |
| **E** | Całkowita wysokość maksymalna: 164,80 mm |  |
| **F** | Szerokość maksymalna: 53,40 mm |  |
| **F** | Materiał: Aluminium |  |
| **G** | Ilość: 2 szt. |  |

**Uwaga:**

*\*Wykonawca w kolumnie C zobowiązany jest wpisać szczegółowe informacje dotyczące oferowanego urządzenia dla każdego parametru wg każdego z punktów wykazu z Opisu przedmiotu zamówienia.*

*Brak wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie C będzie uważane za niespełnienie warunków minimalnych przez oferowane urządzenie i będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.*

.................................................... ................................................................................

( miejsce i data złożenia oświadczenia ) ( pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy